

BANDO 2373 - 2013 CODICE PROGETO C- 1 - FSE - 2013 - 1996

Alunno:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Classe:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| http://win.itseinaudi.it/biennioitis/test/cad/media/check.gifdomanda 1   |  | | --- | |  |   Qual è la modalità più usata per scegliere i comandi in AutoCad? |

|  |  |
| --- | --- |
| **A** | Con la tastiera: |
| **B** | Con il mouse e la tavoletta grafica |
| **C** | Con la tastiera e il mouse. |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| http://win.itseinaudi.it/biennioitis/test/cad/media/check.gifdomanda 2   |  | | --- | | http://win.itseinaudi.it/biennioitis/test/cad/media/mm1_cad02.jpg |   Tracciare le due linee in rosso a partire dal punto P1 (4,2). Indicare la sequenza corretta per i punti P2 e P3. |

|  |  |
| --- | --- |
| **A** | LINEA Dal punto: 4,2- Al punto: @8<0 - Al punto: @6<90. |
| **B** | LINEA Dal punto: 4,2- Al punto: @8<90 - Al punto: @6<0. |
| **C** | LINEA Dal punto: 4,2- Al punto: @0,8 - Al punto: @-6,0. |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| http://win.itseinaudi.it/biennioitis/test/cad/media/check.gifdomanda 3   |  | | --- | |  |   http://win.itseinaudi.it/biennioitis/test/cad/media/mm2_cad03.jpgLa linea rossa è stata tracciata dal punto P2 al punto P3 con le coordinate relative.  Quali valori si sono usati fra quelli elencati sotto ? |

|  |  |
| --- | --- |
| **A** | LINEA Dal punto: 10,2 - Al punto:@8,8 |
| **B** | LINEA Dal punto: 10,2 - Al punto:@10<45 |
| **C** | LINEA Dal punto: 10,2 - Al punto:@-8,8 |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| http://win.itseinaudi.it/biennioitis/test/cad/media/check.gifdomanda 4   |  | | --- | |  |   Quale finestra è più importante nel dialogo con il sistema? |

|  |  |
| --- | --- |
| **A** | La finestra Comando. |
| **B** | La finestra di Proprietà. |
| **C** | La barra degli Strumenti di disegno. |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| http://win.itseinaudi.it/biennioitis/test/cad/media/check.gifdomanda 5   |  | | --- | |  |   http://win.itseinaudi.it/biennioitis/test/cad/media/mm0_cad01.jpgPer tracciare la linea dal punto P1(2,2) al secondo punto P2(10,8), come in figura, quali sono le coordinate digitate? |

|  |  |
| --- | --- |
| **A** | LINEA Dal punto: 2,2 - Al punto: @ 8,6 |
| **B** | LINEA Dal punto: 2,2 - Al punto: 8,6 |
| **C** | LINEA Dal punto: 2,2 - Al punto: @10<37 |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| http://win.itseinaudi.it/biennioitis/test/cad/media/check.gifdomanda 6   |  | | --- | |  |   Che scala di disegno si usa in un sistema CAD? |

|  |  |
| --- | --- |
| **A** | Si utilizza la scala 1:1 |
| **B** | La stessa scala che si userebbe nel disegno con il tecnigrafo |
| **C** | Dipende dalla dimensione della periferica di stampa: stampante o plotter. |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| http://win.itseinaudi.it/biennioitis/test/cad/media/check.gifdomanda 7   |  | | --- | |  |   http://win.itseinaudi.it/biennioitis/test/cad/media/mm3_cad04.jpgQual è la funzione del comando LIMITI ? |

|  |  |
| --- | --- |
| **A** | Definire l'area di visualizzazione della griglia. |
| **B** | Definire la scala del disegno. |
| **C** | Delimitare l'area di disegno. |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| http://win.itseinaudi.it/biennioitis/test/cad/media/check.gifdomanda 8   |  | | --- | |  |   A cosa servono i layer in un disegno CAD? |

|  |  |
| --- | --- |
| **A** | Permettono di ragruppare le informazioni per funzioni ed attività diverse, come nei lucidi tradizionali |
| **B** | Permettono di disegnare con scale di disegno diverse. |
| **C** | I layer servono soprattutto per distinguere e diversificare le varie parti di un disegno con colori diversi. |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| http://win.itseinaudi.it/biennioitis/test/cad/media/check.gifdomanda 9   |  | | --- | |  |   Quali sono le caratteristiche dei layer? |

|  |  |
| --- | --- |
| **A** | Si possono spegnere, congelare e cancellare. |
| **B** | Permettono di avere viste diverse sul disegno. |
| **C** | Definiscono il formato del disegno su carta. |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| http://win.itseinaudi.it/biennioitis/test/cad/media/check.gifdomanda 10   |  | | --- | |  |   http://win.itseinaudi.it/biennioitis/test/cad/media/mm4_cad05.jpgNel particolare riportato nel disegno, qual è il modo più corretto per definire i diversi colori ? |

|  |  |
| --- | --- |
| **A** | Si crea un layer specifico per ogni funzione grafica. |
| **B** | Si assegna il colore desiderato alle singole entità grafiche. |
| **C** | Si cambiano i colori anche dopo avere inserito le componenti grafiche. |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| http://win.itseinaudi.it/biennioitis/test/cad/media/check.gifdomanda 11   |  | | --- | |  |   Come si può concludere una sequenza di disegno? |

|  |  |
| --- | --- |
| **A** | Si usa il tasto sinistro del mouse. |
| **B** | Si preme, da tastiera, i tasti Control + C(^C) per interrompere l'azione. |
| **C** | Con Invio mediante la barra Spazio. |
|  |  |

Fine modulo